<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ДОКУМЕНТ ФОРМАТ="KENML" ВерсияФормата="1.2" Тип="1" Генератор="SANA-2015-17.4" Дата="26.04.2018" Время="16:33:36" ВерсияСНБ="СНБ-2015" Версия="18.2 от 03.04.18" УникальныйИдентификатор="[{0D20C3BD-55FF-40A6-9B9D-2B985849915A}]" НаименованиеСтройки="^Реконструкция помещения подвала аэровокзала города Семей,ВКО^" ШифрСтройки="122" СтадияПроектирования="проект " Руководитель="" ГИП="" НачальникСметногоОтдела="" Валюта="тенге" КодВалюты="KZT" НомерРегиона="16" НомерРайона="" НомерЗоны="" НомерЗоныКСЦ="" КодОрганизации="" ВидСтроительства="ННР-202" ПоказательНК2="4.24" ПоказательСП="0.0" УровеньЦен="2018.2" ОкруглениеЕдиницы="2" ОкруглениеВсего="0" ОкруглениеТрудЕдиницы="5" ОкруглениеТрудВсего="5" Глава="2" НаименованиеОбъекта="^Реконструкция помещения подвала аэровокзала города Семей,ВКО^" НаименованиеДок="Демонтажные работы." ШифрОбъекта="2-1" ШифрСметы="2-1-1" СписокЧертежей="Дефектная ведомость" СтроительныйОбъем="0.00" Измеритель="" НомерДокумента="2-1-1" СписокРабот="" Составил="Власова М.И." Проверил="" ВводДанных="">
    <СТРУКТУРА>
       <РАЗДЕЛ Тип="3" ID="[{3E8B127D-B0A7-42A2-B031-C9BE9E853E27}]" Наименование="Раздел без наименования" Измеритель="" Примечание="">
         <ПОЗИЦИЯ ID="1" GUID="[{F596D0FB-DB51-49A1-8A7F-59556C3D5103}]" Тип="0" КодСНБ="1146-0401-0206" КодЛокальный="1146-0401-0206" Наименование="Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="12.40000" ОбъемФормула="" Измеритель=" м3" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="25863.00" МТ="2046.88" ЗП="12279.52" СР="3.0" ЗМ="5461.61" ЕМ="11536.53" МАССА="0.0" МТВ="2046.88" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="320700" МТ="25381" ЗП="152266" СР="3.0" ЗМ="67724" ЕМ="143053" МТВ="25381" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="184792" НК2="21433.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{B0FE1493-08E1-40B7-B262-27441839DCA1}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.00)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0130" КодЛокальный="01-010101-0130" Цена="1014.00" ЗМ="0.0" СР="3.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="12.11000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{95B056BB-201A-45F8-90A6-37BD518CB907}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="4.51000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{1B1E99E8-10D6-4793-9999-2601A056D404}]" Наименование="Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций" Тип="3" КодСНБ="3403-0401-0301" КодЛокальный="3403-0401-0301" Цена="50.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="9.020000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{A2E3E3DD-D6D9-4519-AA46-E49E916FA512}]" Наименование="Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин" Тип="3" КодСНБ="3106-0102-0102" КодЛокальный="3106-0102-0102" Цена="2458.00" ЗМ="1211.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="4.510000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{82DA25E0-6E8B-4F17-B57C-DAD0E6A3792C}]" Наименование="Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78" Тип="2" КодСНБ="2113-0701-0401" КодЛокальный="2113-0701-0401" Цена="310.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="2.000000000" Измеритель=" м3" Масса="12.40000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{580ED54C-01FE-4108-8ECE-5DAC106737F1}]" Наименование="Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75" Тип="2" КодСНБ="2113-0701-0201" КодЛокальный="2113-0701-0201" Цена="5488.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.260000000" Измеритель=" м3" Масса="1.17300" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="2" GUID="[{34E4BD47-FDA3-4D91-AD37-FA703E5816A6}]" Тип="0" КодСНБ="1109-0601-0101" КодЛокальный="1109-0601-0101" Наименование="Конструкции дверей,. Демонтаж" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="4.20000" ОбъемФормула="" Измеритель=" т конструкций" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="60659.11" МТ="0.00" ЗП="57442.14" СР="3.0" ЗМ="1298.81" ЕМ="3217.14" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="254769" МТ="0" ЗП="241257" СР="3.0" ЗМ="5455" ЕМ="13512" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="170231" НК2="18020.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к затратам труда рабочих" Ссылка="" Тип="2" ТипРабот="С" Ктруд="0.600"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к затратам труда рабочих" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Ктруд="1.150"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к зарплате рабочих" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Кзп="1.150"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к затратам труда машинистов" Ссылка="" Тип="2" ТипРабот="С" Ктрудмаш="0.700"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к затратам труда машинистов" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Ктрудмаш="1.250"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к времени эксп. машин" Ссылка="" Тип="2" ТипРабот="С" Кмаш="0.600"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к времени эксп. машин" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Кмаш="1.250"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к зарплате машинистов" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Кзпмаш="1.250"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к расходу мат. ресурсов" Ссылка="" Тип="2" ТипРабот="С" Кматериалов="1.000"/>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{80925D07-5915-4EBC-9C05-A18CBB6FC3D8}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.00)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0130" КодЛокальный="01-010101-0130" Цена="1014.00" ЗМ="0.0" СР="3.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="56.64900" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{E7D45E72-1BBC-4E45-B9F1-C9291BB5A395}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="1.06750" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{327D563F-FC3A-4240-BEC8-08A9E9349E3C}]" Наименование="Машины шлифовальные электрические" Тип="3" КодСНБ="3403-0202-0101" КодЛокальный="3403-0202-0101" Цена="25.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.150000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{611615E5-78CD-47BA-8593-F1E9F3386B85}]" Наименование="Аппарат для газовой сварки и резки" Тип="3" КодСНБ="3106-0202-0501" КодЛокальный="3106-0202-0501" Цена="26.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.525000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{AB0B57A8-B3C3-4651-BC48-069F762C9EF9}]" Наименование="Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С" Тип="3" КодСНБ="3106-0103-0701" КодЛокальный="3106-0103-0701" Цена="131.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.045000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{06C83A72-FD89-4A65-B9AC-67F8636644F4}]" Наименование="Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А" Тип="3" КодСНБ="3106-0103-0101" КодЛокальный="3106-0103-0101" Цена="221.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.570000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{5BD43FE5-5DF9-47CE-96B9-712BF875F8D6}]" Наименование="Автомобили бортовые, до 5 т" Тип="3" КодСНБ="3301-0201-0101" КодЛокальный="3301-0201-0101" Цена="2586.00" ЗМ="1211.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.547500000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{7919037B-621E-4C7E-AD38-0BDE5B5BEC2B}]" Наименование="Краны на автомобильном ходу, 10 т" Тип="3" КодСНБ="3105-0102-0102" КодЛокальный="3105-0102-0102" Цена="4495.00" ЗМ="1730.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.367500000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{3F7502A9-7B6C-406B-925D-E78C47CFD320}]" Наименование="Конструкции стальные" Тип="2" КодСНБ="2106-0405-9901" КодЛокальный="2106-0405-9901" Цена="0.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.000000000" Измеритель=" т" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{7D1B8DA2-C179-4391-81EE-30F528A92586}]" Наименование="Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98" Тип="2" КодСНБ="2105-0307-1013" КодЛокальный="2105-0307-1013" Цена="70.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.000000000" Измеритель=" кг" Масса="1.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{60497854-4EF4-4A4A-821D-4658ED8B4F84}]" Наименование="Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003" Тип="2" КодСНБ="2113-0701-1002" КодЛокальный="2113-0701-1002" Цена="166.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.000000000" Измеритель=" кг" Масса="1.11000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{207B89AF-5F29-4DE5-B3BC-788A40196234}]" Наименование="Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75" Тип="2" КодСНБ="2113-0209-0401" КодЛокальный="2113-0209-0401" Цена="310.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.000000000" Измеритель=" кг" Масса="1.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{653C1B50-2718-48E1-B61E-564D266AF2AD}]" Наименование="Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78" Тип="2" КодСНБ="2113-0701-0401" КодЛокальный="2113-0701-0401" Цена="310.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.000000000" Измеритель=" м3" Масса="12.40000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{D9ECA677-6D34-4DD8-97AE-2C4AEA17F19B}]" Наименование="Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)" Тип="2" КодСНБ="2105-0310-1108" КодЛокальный="2105-0310-1108" Цена="3360.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.000000000" Измеритель="10 м" Масса="0.82500" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{0F8F7F4C-BD3F-4365-8AD9-81DAD101C53F}]" Наименование="Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75" Тип="2" КодСНБ="2113-0812-1045" КодЛокальный="2113-0812-1045" Цена="220651.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.000000000" Измеритель=" т" Масса="1000.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{ACFD54FC-D54B-4E4E-87C8-E45F9AED5416}]" Наименование="Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003" Тип="2" КодСНБ="2204-0101-0502" КодЛокальный="2204-0101-0502" Цена="422168.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.000000000" Измеритель=" т" Масса="1000.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{F94DE8E6-211D-421B-876C-BE2B8740CD36}]" Наименование="Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005" Тип="2" КодСНБ="2105-0204-0703" КодЛокальный="2105-0204-0703" Цена="431822.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.000000000" Измеритель=" т" Масса="1000.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{B4A35DA7-D700-4477-B1C5-119520A52E21}]" Наименование="Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74" Тип="2" КодСНБ="2204-0601-0602" КодЛокальный="2204-0601-0602" Цена="557711.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.000000000" Измеритель=" т" Масса="1000.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{1F8C226F-D30A-4726-938A-D29AADB9D313}]" Наименование="Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93" Тип="2" КодСНБ="2113-0804-0301" КодЛокальный="2113-0804-0301" Цена="1880677.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.000000000" Измеритель=" т" Масса="1010.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="3" GUID="[{68938470-AC18-4252-B162-8BDB04247D63}]" Тип="0" КодСНБ="1146-0401-0104" КодЛокальный="1146-0401-0104" Наименование="Стены кирпичные. Разборка" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="74.50000" ОбъемФормула="" Измеритель=" м3" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="10560.00" МТ="0.00" ЗП="7618.30" СР="3.3" ЗМ="1392.64" ЕМ="2941.70" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="786720" МТ="0" ЗП="567563" СР="3.3" ЗМ="103752" ЕМ="219157" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="563905" НК2="57267.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{BFA6F530-B529-4CC4-9695-191D89A61422}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.30)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0133" КодЛокальный="01-010101-0133" Цена="1073.00" ЗМ="0.0" СР="3.3" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="7.10000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{2DCF705A-5D4F-4CF1-B218-C122EC5F1C83}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="1.15000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{7631F477-2567-4D55-82D2-3A555E9B175E}]" Наименование="Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций" Тип="3" КодСНБ="3403-0401-0301" КодЛокальный="3403-0401-0301" Цена="50.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="2.300000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{9F8CBCE6-504F-46F7-95FF-78888FD4A842}]" Наименование="Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин" Тип="3" КодСНБ="3106-0102-0102" КодЛокальный="3106-0102-0102" Цена="2458.00" ЗМ="1211.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="1.150000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="4" GUID="[{A84B775F-C075-42EB-9660-BDA9B54C027E}]" Тип="0" КодСНБ="1146-0401-0401" КодЛокальный="1146-0401-0401" Наименование="Перегородки монолитные бетонные. Разборка" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="2.10000" ОбъемФормула="" Измеритель=" м3" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="16985.24" МТ="0.00" ЗП="9592.86" СР="3.3" ЗМ="3500.00" ЕМ="7392.86" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="35670" МТ="0" ЗП="20145" СР="3.3" ЗМ="7350" ЕМ="15525" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="23096" НК2="2492.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{FA24D0AB-0BE3-4298-8B6A-EBF314E19624}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.30)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0133" КодЛокальный="01-010101-0133" Цена="1073.00" ЗМ="0.0" СР="3.3" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="8.94000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{778E07BB-4635-4268-B603-E167E7FD60B5}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="2.89000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{62B83F97-0FC7-4CFB-959B-4A2B40501C98}]" Наименование="Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций" Тип="3" КодСНБ="3403-0401-0301" КодЛокальный="3403-0401-0301" Цена="50.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="5.780000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{2B038D58-CBFA-467E-A561-C05754014F34}]" Наименование="Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин" Тип="3" КодСНБ="3106-0102-0102" КодЛокальный="3106-0102-0102" Цена="2458.00" ЗМ="1211.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="2.890000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="5" GUID="[{B0DFF592-7368-49DE-ABDD-08D515E79B5E}]" Тип="0" КодСНБ="1146-0401-0801" КодЛокальный="1146-0401-0801" Наименование="Полы бетонные . Разборка" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="58.41000" ОбъемФормула="" Измеритель=" м3" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="14351.18" МТ="0.00" ЗП="8570.11" СР="3.5" ЗМ="2736.86" ЕМ="5781.08" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="838253" МТ="0" ЗП="500580" СР="3.5" ЗМ="159860" ЕМ="337673" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="554770" НК2="59064.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{64653721-4DD3-45D0-9C9B-E9395D5A0E08}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.50)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0135" КодЛокальный="01-010101-0135" Цена="1113.00" ЗМ="0.0" СР="3.5" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="7.70000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{7A5CB76F-4BDD-4BB3-90BB-CA87B0C5C57F}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="2.26000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{96DE024E-B599-4D95-8E92-A5986DBBA089}]" Наименование="Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций" Тип="3" КодСНБ="3403-0401-0301" КодЛокальный="3403-0401-0301" Цена="50.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="4.520000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{5AB95AE3-6909-4100-A400-41C58FDFAE00}]" Наименование="Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин" Тип="3" КодСНБ="3106-0102-0102" КодЛокальный="3106-0102-0102" Цена="2458.00" ЗМ="1211.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="2.260000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="6" GUID="[{D8289340-29FB-4C41-93F4-DA61A6A3056D}]" Тип="0" КодСНБ="1215-0103-0301" КодЛокальный="1215-0103-0301" Наименование="Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="37.84000" ОбъемФормула="" Измеритель=" м2 поверхности воздуховодов" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="499.46" МТ="0.00" ЗП="484.70" СР="3.0" ЗМ="7.61" ЕМ="14.77" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="18900" МТ="0" ЗП="18341" СР="3.0" ЗМ="288" ЕМ="559" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="13413" НК2="1370.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{2CF43627-45FF-4CBB-A2A6-E7A2EF2F8CCD}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.00)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0130" КодЛокальный="01-010101-0130" Цена="1014.00" ЗМ="0.0" СР="3.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.47800" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{A437E6FA-0BC4-4C13-B315-EC3D9AC73E13}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.00750" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{EBD0DACE-AF38-4363-A56C-C1B4B7E6CAA8}]" Наименование="Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м" Тип="3" КодСНБ="3105-0602-0401" КодЛокальный="3105-0602-0401" Цена="1969.00" ЗМ="1014.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.007500000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="7" GUID="[{8900325F-966B-4C96-BFB8-64038BAAB36E}]" Тип="0" КодСНБ="1146-0401-0802" КодЛокальный="1146-0401-0802" Наименование="Отмостка. Разборка" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="22.63000" ОбъемФормула="" Измеритель=" м3" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="12237.24" МТ="0.00" ЗП="7479.36" СР="3.5" ЗМ="2252.45" ЕМ="4757.89" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="276929" МТ="0" ЗП="169258" СР="3.5" ЗМ="50973" ЕМ="107671" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="184994" НК2="19586.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{D3025B58-F379-4A22-9590-16FBEEE35BF3}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.50)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0135" КодЛокальный="01-010101-0135" Цена="1113.00" ЗМ="0.0" СР="3.5" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="6.72000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{72B15424-2568-4BDA-8EE8-DC6C434A15D4}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="1.86000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{108FD933-9068-49B7-9000-B2777EFAE687}]" Наименование="Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций" Тип="3" КодСНБ="3403-0401-0301" КодЛокальный="3403-0401-0301" Цена="50.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="3.720000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{207BE1BA-3C16-4FC5-ABC7-10019B415813}]" Наименование="Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин" Тип="3" КодСНБ="3106-0102-0102" КодЛокальный="3106-0102-0102" Цена="2458.00" ЗМ="1211.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="1.860000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="8" GUID="[{FA0E978B-3FA5-409E-84D0-46E2B4BF4D8B}]" Тип="0" КодСНБ="1101-0205-0302" КодЛокальный="1101-0205-0302" Наименование="Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="520.00000" ОбъемФормула="" Измеритель=" м3 грунта" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="1733.81" МТ="0.00" ЗП="1733.81" СР="2.8" ЗМ="0.00" ЕМ="0.00" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="901581" МТ="0" ЗП="901581" СР="2.8" ЗМ="0" ЕМ="0" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="649138" НК2="65750.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к затратам труда рабочих" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Ктруд="1.150"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к зарплате рабочих" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Кзп="1.150"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к затратам труда машинистов" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Ктрудмаш="1.250"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к времени эксп. машин" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Кмаш="1.250"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к зарплате машинистов" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Кзпмаш="1.250"/>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{AE28FF37-EA59-4CAA-8B7C-70A1FCFFB5D3}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.80)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0128" КодЛокальный="01-010101-0128" Цена="979.00" ЗМ="0.0" СР="2.8" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="1.77100" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{3C6F1719-9DC1-4F76-85B6-B7215AA07CC1}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.00000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="9" GUID="[{93D90E5D-FB25-4BDF-96FA-46513CDAB6C8}]" Тип="0" КодСНБ="1101-0205-0501" КодЛокальный="1101-0205-0501" Наименование="Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="167.00000" ОбъемФормула="520-353" Измеритель=" м3 грунта" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="823.36" МТ="0.00" ЗП="823.36" СР="1.7" ЗМ="0.00" ЕМ="0.00" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="137501" МТ="0" ЗП="137501" СР="1.7" ЗМ="0" ЕМ="0" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="99001" НК2="10028.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к затратам труда рабочих" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Ктруд="1.150"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к зарплате рабочих" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Кзп="1.150"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к затратам труда машинистов" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Ктрудмаш="1.250"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к времени эксп. машин" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Кмаш="1.250"/>
           <КОЭФФИЦИЕНТ Наименование="Коэффициент к зарплате машинистов" Ссылка="ОПр п.3.12" Тип="1" ТипРабот="С" Кзпмаш="1.250"/>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{F6731DD4-4E10-4D27-A038-87FCB78F6061}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1.70)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0117" КодЛокальный="01-010101-0117" Цена="809.00" ЗМ="0.0" СР="1.7" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="1.01775" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{FB16E5B6-AE46-481A-B0FC-8BA5374A4213}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.00000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="10" GUID="[{7E8EB9D7-D4D5-4106-9F5E-BE8BA702222C}]" Тип="0" КодСНБ="1146-0401-0102" КодЛокальный="1146-0401-0102" Наименование="Водосборные лотки бетонные. Разборка" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="2.20000" ОбъемФормула="" Измеритель=" м3" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="16138.43" МТ="0.00" ЗП="8873.64" СР="3.3" ЗМ="3439.09" ЕМ="7265.00" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="35505" МТ="0" ЗП="19522" СР="3.3" ЗМ="7566" ЕМ="15983" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="22754" НК2="2470.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{EBDD9F74-3489-422F-88F3-C433D32669D8}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.30)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0133" КодЛокальный="01-010101-0133" Цена="1073.00" ЗМ="0.0" СР="3.3" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="8.27000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{B7FC96DF-980C-4003-821F-02156393C9F3}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="2.84000" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{881FB9FE-D3F4-487A-BA3A-5BDC5F0BEDEF}]" Наименование="Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций" Тип="3" КодСНБ="3403-0401-0301" КодЛокальный="3403-0401-0301" Цена="50.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="5.680000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{A36AB2D8-0811-4213-8C97-1D7A276F43F8}]" Наименование="Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин" Тип="3" КодСНБ="3106-0102-0102" КодЛокальный="3106-0102-0102" Цена="2458.00" ЗМ="1211.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="2.840000000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="11" GUID="[{122F41AA-36FA-472D-958D-1F2AC5D851CB}]" Тип="0" КодСНБ="1207-0101-0207" КодЛокальный="1207-0101-0207" Наименование="Полы из керамических плиток. Разборка покрытия" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="52.00000" ОбъемФормула="" Измеритель=" м2" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="736.83" МТ="0.00" ЗП="708.48" СР="3.0" ЗМ="14.60" ЕМ="28.35" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="38315" МТ="0" ЗП="36841" СР="3.0" ЗМ="759" ЕМ="1474" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="27072" НК2="2772.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{9B319C0C-15B1-4E91-969B-7D22539F7FE7}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.00)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0130" КодЛокальный="01-010101-0130" Цена="1014.00" ЗМ="0.0" СР="3.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.69870" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{F1A62525-3A03-43B5-95FD-639EF3278BB6}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.01440" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{958AA39E-ED32-42C1-B41C-C4A2E5BBD9E9}]" Наименование="Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м" Тип="3" КодСНБ="3105-0602-0401" КодЛокальный="3105-0602-0401" Цена="1969.00" ЗМ="1014.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.014400000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{8CA378CE-70D9-4507-8209-A774DF7A8F72}]" Наименование="Мусор строительный" Тип="2" КодСНБ="2113-0816-3426" КодЛокальный="2113-0816-3426" Цена="0.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.052000000" Измеритель=" т" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="12" GUID="[{50773224-8FC2-4B01-8B17-C5AFA59E2228}]" Тип="0" КодСНБ="1213-0103-0105" КодЛокальный="1213-0103-0105" Наименование="Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="204.00000" ОбъемФормула="" Измеритель=" м2 облицовки" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="691.54" МТ="0.00" ЗП="642.70" СР="2.1" ЗМ="23.41" ЕМ="48.84" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="141074" МТ="0" ЗП="131110" СР="2.1" ЗМ="4776" ЕМ="9964" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="97838" НК2="10130.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          <РЕСУРС ID="[{3D5D5EAE-22D5-4F8F-8182-EC19544D685D}]" Наименование="Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.10)" Тип="1" КодСНБ="01-010101-0121" КодЛокальный="01-010101-0121" Цена="865.00" ЗМ="0.0" СР="2.1" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.74300" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{4115D7AD-1500-4386-AC62-1513AA1D021E}]" Наименование="Затраты труда машинистов" Тип="1" КодСНБ="01-010102-0100" КодЛокальный="" Цена="0.0" ЗМ="0.0" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.01990" Измеритель="чел.-ч" Масса="0.0" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{A98C1CDF-D55A-405B-9D0E-B0676E656064}]" Наименование="Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций" Тип="3" КодСНБ="3403-0401-0301" КодЛокальный="3403-0401-0301" Цена="50.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.032800000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{E794F012-D203-45FA-B472-B994869D7E33}]" Наименование="Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м" Тип="3" КодСНБ="3105-0602-0401" КодЛокальный="3105-0602-0401" Цена="1969.00" ЗМ="1014.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.003500000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{2D05527B-1667-43EC-B992-93F275856D5A}]" Наименование="Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин" Тип="3" КодСНБ="3106-0102-0102" КодЛокальный="3106-0102-0102" Цена="2458.00" ЗМ="1211.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.016400000" Измеритель=" маш.-ч" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
          <РЕСУРС ID="[{B716972E-C93E-4BE7-8395-E3A971C937E4}]" Наименование="Мусор строительный" Тип="2" КодСНБ="2113-0816-3426" КодЛокальный="2113-0816-3426" Цена="0.00" ЗМ="0.00" СР="" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0" Норма="0.044100000" Измеритель=" т" Масса="0.00000" Статус="" IDЗамены="" Поставка="П"/>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="14" GUID="[{60ED7FE9-7FCC-4688-8819-31323CAC5304}]" Тип="6" КодСНБ="4131-0104-0601" КодЛокальный="4131-0104-0601" Наименование="Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="150.00000" ОбъемФормула="" Измеритель=" т" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="468.00" МТ="0.00" ЗП="0.00" СР="0.0" ЗМ="0.00" ЕМ="0.00" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="70200" МТ="0" ЗП="0" СР="0.0" ЗМ="0" ЕМ="0" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="0" НК2="2976.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
        </ПОЗИЦИЯ>
         <ПОЗИЦИЯ ID="15" GUID="[{85967A45-6057-4BD7-A35C-93AC2F0E5FAB}]" Тип="6" КодСНБ="4102-0101-1010" КодЛокальный="4102-0101-1010" Наименование="Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км" КомментКод="" КомментНаим="" Объем="150.00000" ОбъемФормула="" Измеритель=" т" ВидЗатрат="" ВидРабот="ННР-202">
          <СТОИМОСТЬ>
            <ЕДИНИЦА ПЗ="430.00" МТ="0.00" ЗП="0.00" СР="0.0" ЗМ="0.00" ЕМ="0.00" МАССА="0.0" МТВ="0.00" ОТП="0.0" ТР="0.0" ЗГС="0.0" ЗГСП="0.0"/>
            <ВСЕГО ПЗ="64500" МТ="0" ЗП="0" СР="0.0" ЗМ="0" ЕМ="0" МТВ="0" МТМ="0.0" МТК="0.0" ПУСК="0.0" ОБ="0.0" ОТП="0.0" ТР="0.0" НК1="0" НК2="2735.00" СП="0.0" ВСЕГО="0.0"/>
          </СТОИМОСТЬ>
          <КОЭФФИЦИЕНТЫ>
          </КОЭФФИЦИЕНТЫ>
        </ПОЗИЦИЯ>
       </РАЗДЕЛ>
    </СТРУКТУРА>
    <ИТОГДОК ID="" Строительные="" Монтажные="" ИнженерноеОБ="0" ТехнологическоеОБ="0" МебельИнвентарь="0" Прочие="" Всего="7032551" ЗатратыПодрядчика="" ЗатратыЗаказчика=""/>
    <ИТОГРЕСУРС>
    </ИТОГРЕСУРС>
</ДОКУМЕНТ>
